1.1. Her Baskı makinasının bakım/onarım kartı bulundurulmalıdır.

1.2. Baskı makinesinin havalandırılması iyi olan yere konulmalıdır. Eğer yer değiştirilecekse; Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken elektrik kablosunun makine altında kalıp hasar görmeyeceğinden emin olun.

1.3. Baskı makinesini direk topraklı prize takılmalı, birden fazla uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Uzatma kablosu kullanılıyorsa yerde durmamalı, duvara veya uygun yüksekliğe monte edilmelidir.

1.4. Baskı makinesini etki alanında çay, kola ve su vb. sıvılar içilmemelidir. Toplu iğne, ataç ve zımba teli gibi yabancı maddelerin makine içerisine kaçması engellenmelidir. Eğer makine içine sıvı dökülürse, makinenin servis ve tamire ihtiyacı olduğundan şüphelenirseniz ve makinenin dış kabı hasar görmüşse gücü kapatın ve güç kablosunu (kablodan değil, fişten çekerek) çekin ve yetkili personele haber verin.

1.5. Baskı makinesiniAçıklama: http://support.epson-europe.com/onlineguides/tr/sx100series/html_x/files/fon3_80.gif güç düğmesini kullanarak açın.

1.6. Baskı makinesini kâğıt beslemesini düzenli kontrol edin.

1.7. Kopyalanacak doküman makineye uygun şekilde yerleştirilir. Ana fonksiyonlar seçilir istenilen sayıda kopya sayısı klavyeden girilerek çoğaltma işlemi yapılır. Makineye özgü şartlar için kullanım kılavuzunu kullanın.

1.8. Baskı makinesini çalışır durumdayken veya herhangi bir hata durumda (kâğıt sıkıştırması gibi) yetkilendirilen personel dışında kapakları açılmamalı ve kişisel müdahalede bulunulmamalıdır.

1.9. Baskı makinesini içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol vb. ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.

1.10. Baskı makinesini da meydana gelen arızalar öncelikle teknik personele bildirilmeli, makine açılarak kişisel müdahalelerde bulunulmamalıdır. Yapılan bakım ve onarımlar bakım/onarım kartına işlenmelidir.

1.11. Baskı makinesini uzun ömürlü olması için, orijinal parçalar ve sarf malzemeleri kullanılmalıdır.

1.12. Baskı makinesini daima Açıklama: http://support.epson-europe.com/onlineguides/tr/sx100series/html_x/files/fon3_80.gif güç düğmesini kullanarak kapatın.

1.13. Makinenin işi bittiğinde, kapatılıp fişinin çekildiği odadan en son çıkanlar tarafından kontrol edilmelidir.