1.1. Merdivenlerin kullanım talimatı dikkatle incelenmelidir.

1.2. Çalışılacak alanda havai enerji nakil hatlarının olup olmadığını kontrol edilmelidir. Güç hatlarına yakın noktalarda metal merdiven kullanmaktan kaçının ve nakil hattının elektriğinin kesilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

1.3. Merdivenleri kullanmadan önce mutlaka kontrolden geçirilmelidir. Hasarlı basamaklar, bağlantı noktaları varsa onarılmasını sağlanmalıdır.

1.4. Kaygan zeminlerde ve basamaklı yerlerde merdivenler kullanılmamalı uygun zemin şartları sağlandıktan sonra kullanılmalıdır. Sadece sabit ve düz zeminlerde merdiven kullanılmalıdır.

1.5. Destek ayaklı üçgen merdivenlerin kullanımı tercih edilmelidir.

1.6. Merdivenlerin en üst basamakları kullanılmak üzere üretilmemişse kullanılmamalıdır.

1.7. Ek yükseklik elde etmek için kutu, kasa, varil gibi malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

1.8. Merdivenin yer değiştirme işlemi üzerinde çalışan varken veya üzerinde malzeme varken kesinlikle yapılmamalıdır.

1.9. Merdiven kullanma alanına doğru açıyla yerleştirilmelidir. Merdiven boyunun ¼ oranında açıyla yerleştirilmesi gerekmektedir.

1.10. Yüksek bir alana ulaşmak için kullanılan merdivenlerde destek noktası üzerinde en az üç basamaklık mesafe bırakılmalıdır ve bu basamaklara çıkılmamalıdır.

1.11. Diğer iş faaliyetlerinin olduğu bir alanda merdivenle çalışma yapılacaksa çalışma alanı bariyerle sınırlandırılarak güvenli alan yaratılmalıdır.

1.12. Uzatma aparatlı merdivenlerde kilit noktaları mutlaka kontrol edilmeli ve düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

1.13. Merdivenlerin taşıma kapasitesi kontrol edilerek uygun merdiven kullanılmalı ve taşıma kapasitesini aşacak çalışmalardan kaçınılmalıdır.